**采购需求书**

**一、 产品性能及技术标准要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产名称** | **规格型号** | **数量** | **备 注** |
| **1** | 通风柜 | 防火:电绝不使用任何可燃性的材料防爆:。柜体前端为6m防爆玻璃、巨体的两侧为双层结构、内村为m抗亢倍特板，双层结构对柜内可能发生的爆炸有释压的功教外部:钢制柜体采用酸洗磷化后喷塑、有优越抗腐蚀性能:内部耐酸碱抗倍特内衬板、有优越的抗腐蚀性能柜体:全钢制一体化柜体，采用1. 2m厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂处理，防酸碱及防锈。( 全钢结构)操作台面:实验室专用实芯理化板照明: 40W日光灯; 开关:微电脑触摸开关尺寸：1500\*800\*2350 | 10 |  |
| **2** | 中央台 | 台面:实验室专用实芯理化板 ;钢架:主钢架采用60\*40\*1.5mm厚方型钢管，经EPOXY喷涂处理(悬吊结构)柜体:1.0mm厚宝钢冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理;配件:不锈钢位手或与门板-次成型拉手; DTC牌三 节钢珠消音导轨，DTC牌定位铰链(开启角度试剂架: ( 全钢结构)●钢架:整体1.0mm厚冷轧钢板制作，经EPOXY喷涂处理:●层板:1.0mm厚冷轧钢板制作，经EPOXY喷涂处理，可调节高度●护栏:采用9mm不锈钢管尺寸：3000\*1500\*850 | 2 |  |
| **3** | 边台 | 台面:实验室专用实芯理化板 ;钢架:主钢架采用60\*40\*1.5mm厚方型钢管，经EPOXY喷涂处理(悬吊结构)柜体:1.0mm厚宝钢冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂处理;配件:不锈钢位手或与门板-次成型拉手; DTC牌三 节钢珠消音导轨，DTC牌定位铰链(开启角度试剂架: ( 全钢结构)尺寸：1500\*800\*850 | 30 |  |

以上实验室设备指标均符合国家及项目所在地相关法规及规定的要求，且各项指标均须达到行业标准一等品及以上标准及要求，各项要求及标准应为最新。

二、服务要求

设备故障30分钟响应，4小时内到达现场，24小时内排除故障。

三、质保期

整体工程项目质保期二年。